Спецификация заполнения элементами проемов

*Согласовано*

О-2

О-3

О-4

О-5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Поз.* | *Обозначение* | *Наименование* | *Количество* | *Масса**ед.кг.* | *Примечание* |
| *1эт.* | *2эт.* | *Итог,* |
| *Двери* |
| *Д-1* |  | *ДН 800х2050* | *1* |  | *1* |  | *утепленная* |
| *Д-2* |  | *ДВ 800х2050* | *3* | *3* | *6* |  |  |
| *Д-3* |  | *ДВ 700х2050* | *1* |  | *1* |  |  |
| *Окна* |
| *О-1* | *АСИ-О-1* | *1200х1500С!* | *2* | *2* | *4* |  |  |
| *О-2* | *АСИ-О-2* | *1500x1500h* | *3* | *1* | *4* |  |  |
| *О-3* | *АСИ-О-3* | *1000x1500h* | *1* |  | *1* |  |  |
| *О-4* | *АСИ-О-4* | *700x1350h* |  | *1* | *1* |  |  |
| *О-5* | *АСИ-О-5* | *600x600h* | *1* |  | *1* |  |  |

О-1

*Примечание*: размеры оконных проемов Выполнить с учетом размеров окон и увеличения размера на толщину бруса для окосячки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1с: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Изм.* | *Колуч,* | *Лист* | *№док.* | *Подп* | *Дата* |
|  |  |  |  |  | *Стадия* | *Лист* | *Листов* |
| Сэс2= |  |  |  |  |  | *Р* | *22* | *28* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |